1. Добавить переключатель питания счетчика импульсов +5в и +12в
2. Добавить клемник заземления слева от фазы и нуля
3. Добавить добавить линию заземления на плате
4. Добавить SCL, SDA, и разъем клавиатуры